{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,2],[1,3,1,10],[20,0,20,10],[21,0,21,10],[22,0,22,10],[23,0,23,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["物资品牌确认清单"]
["需求描述",null,null,"供应商提报描述"]
["序号","物资说明","单位","品牌型号1","参数1","质保期1","品牌型号2","参数2","质保期2","......","备注"]
[1,"锂基脂[高温复合锂基润滑脂，用于钢轨打磨车、隧道清洁车保养润滑使用;16公斤/桶]","桶"]
[2,"润滑脂[低噪声，高速润滑脂，用于滑动和滚动轴承，具有抗腐蚀和耐老化和氧化;1kg/支]","支"]
[3,"润滑脂[适合作为油脂结合滑动的应用间隙配合，用于螺栓安装，防咬死，抗水和防止摩擦腐蚀（微动腐蚀）;1.2kg/支]","支"]
[4,"轮缘润滑脂[用于车辆轮缘润滑，温度范围:-30℃/+80℃，防腐蚀，抗磨损;15kg/桶]","桶"]
[5,"润滑脂[用于精密仪器、精密抗磨轴承;18kg/桶]","桶"]
[6,"润滑脂[全合成特种高温高压润滑脂，卓越的抗极压性能，优异的耐盐碱水性能，特殊的粘附性能;400g/支]","支"]
[7,"润滑脂[良好的极压抗磨性能，确保中重负荷下润滑效果，良好的氧化安定性、抗水性能和胶体安定性，使用温度为-73℃～121℃，4kg/桶]","桶"]
[8,"润滑油[具有优异的抗磨性、防锈性、抗氧化性，廷长设备系统运转寿命;18L/桶]","桶"]
[9,"特效复合铝基脂[延长轴承使用寿命和设备的可靠性，超强的抗磨损能，抗水性能力强，抗氧化能力强;400g/支]","支"]
[10,"机油[延长引擎寿命，清洁保护，有助于高性能发动机释放动力，高剪切稳定性，减少震动和引擎噪音，用于网轨检测车、隧道清洁车发动机保养使用;4L/桶]","桶"]
[11,"齿轮油[减少摩擦，提高燃油效率，延长油换油周期，优异的耐磨，耐腐蚀保护;209L/桶]","桶"]
[12,"齿轮油[全合成高性能车用齿轮油,防止油腐蚀和磨损,高氧化和老化稳定性以及优良的低温行为;19L/桶]","桶"]
[13,"液压油[用于钢轨打磨车液压液压油定期需更换，抗燃液压油;200L/桶，]","桶"]
[14,"联轴节用油[用于大型低速滚动轴承受高负载，具有抗老化和可靠的耐腐蚀保护性能;规格尺寸：25KG/桶，技术参数：25KG/桶]","桶"]
[15,"抗磨液压油[黏度等级46，运动黏度(40℃)45.8，黏度指数97，闪点（开口），240℃，倾点-15℃，200L/桶;170KG/桶]","桶"]
[16,"机油[用于工程车传动件润滑SAE粘度等级15W-40，4L/桶（3.5KG/桶）]","桶"]
[17,"发动机机油[用于钢轨打磨车发动机机油按保养使用。用于接触网大型作业器具接触网检修作业车发电机、照明工具发电机进行维护保养。3.78L/桶]","桶"]
["    单位名称（加盖公章）："]
["    联系人："]
["    联系方式："]
["备注：提报品牌型号多于2种的，可在“供应商提报描述”中增加相应描述列。如提报物资于需求描述有差异（含包装量差异），请在备注中进行相应说明。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}