{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":11,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,2],[1,3,1,10],[10,0,10,10],[11,0,11,10],[12,0,12,10],[13,0,13,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["物资品牌确认清单"]
["需求描述",null,null,"供应商提报描述"]
["序号","物资说明","单位","品牌型号1","参数1","质保期1","品牌型号2","参数2","质保期2","......","备注"]
[1,"蒸馏水[PH值6.2-7.2，电导率US/CM小于5]","升"]
[2,"玻璃水[2L/瓶，防冻，冰点-15℃]","瓶"]
[3,"导电膏[适用35KV，负40度到170度，使用寿命不低于3年，1KG/桶]","桶"]
[4,"酒精[浓度不低于95％，500ml/瓶]","瓶"]
[5,"电力驱鸟剂[绿色环保，250g/支]","支"]
[6,"黑磁悬液[磁粉小于320目，具有良好的磁粉流动性，分散性，防腐性、防锈性，500mL/罐]","罐"]
[7,"螺纹紧固剂[可用于M20以下螺纹的锁固与密封。可用于惰性表面，容油性好，可在粘有轻微油渍的工作表面上使用;50ml/瓶]","瓶"]
["    单位名称（加盖公章）："]
["    联系人："]
["    联系方式："]
["备注：提报品牌型号多于2种的，可在“供应商提报描述”中增加相应描述列。如提报物资于需求描述有差异（含包装量差异），请在备注中进行相应说明。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}